* CARTELLE DI CONSEGNA FORMATI SCANSIONE :

Tenuto in considerazione della necessità di scaricare i file in questione tramite sito FTP si è cercato di porre la massima attenzione nella scelta dei formati di scansione.

Si sono scelti perciò scelti due formati binari in luogo dei formati ASCII ben più grandi per loro natura .

Ogni formato contiene le 17 scansioni effettuate, già unite e le relative foto panoramiche eseguite durante le sessioni di scansione.

1. Formato E57 : Fruibile dalla maggior parte dei software adatti alla gestione di dati provenienti da Laser Scanner .

Sono state preparate due versioni :

1. E57 100% ( massimo dettaglio ) , Dimensione 8.69 GB
2. E57 75% ( dettaglio ridotto per garantire un file più compatto) , Dimensione 6.33 GB
3. Formato RCP / RCS : Formato Autodesk disponibile per i Software : Recap, Autocad 2014 e 2015, NavisWork , Dimensione 9.29 GB

Per compattare ulteriormente i formati di cui sopra, si sono predisposti file compressi tipo ZIP uno per ogni formato .

NB

Il programma Recap è facilmente scaricabile da internet ed ha quasi tutte le funzioni attivate a titolo gratuito